**Lastenboekbeschrijving - Artlite Digital**

Artlite Digital is een beglazing die aan één zijde is bedekt met een functioneel of decoratief motief.

Dit wordt verkregen door via zeefdruk of via een digitaal drukprocedé een email laag op het glas aan te brengen. De beglazing ondergaat vervolgens een thermische behandeling, waardoor het geëmailleerde glas een grote stabiliteit verkrijgt.

Artlite Digital is steeds gehard en voldoet aan volgende normen:

EN 12150 – Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas

EN 14179 – ‘Heat Soaked’ thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas

EN 1863 – Thermisch versterkt natronkalkglas