**Descriptif pour cahier des charges - Artlite Digital**

Artlite Digital est un verre dont un côté est recouvert d’un motif fonctionnel ou décoratif.

Ce produit est obtenu par le dépôt d’une couche d’émail sur le verre par un procédé d’impression numérique. Le verre subit ensuite un traitement thermique qui lui confère une grande stabilité

Artlite Digital est toujours trempé et satisfait aux normes suivantes :

EN 12150 – Verre de silicate sodocalcique de sécurité trempé thermiquement

EN 14179 – Verre de silicate sodocalcique de sécurité trempé thermiquement traité Heat Soak

EN 1863 – Verre de silicate sodocalcique durci thermiquement