**Lastenboekbeschrijving – Gehard Colorbel**

Colorbel is een thermisch versterkte geëmailleerde beglazing dat aan één zijde is voorzien van een op een temperatuur van circa 600°C ingebrande email laag.

Het email van Colorbel kan worden aangebracht op:

* Planibel Clearlite, Planibel Clearvision of Planibel Coloured
* Imagin figuurglas
* Stopsol Classic (Clear, Green, Grey en Bronze) met coating in positie 1 of met de coating in positie 2
* Stopsol Supersilver (Clear, Green, Grey en Dark Blue) met coating in positie 1
* Stopsol Supersilver Dark Blue met coating in positie 2
* Stopsol SilverLight PrivaBlue met coating in positie 1.
* Sunergy met de coating in positie 2

Colorbel wordt steeds thermisch behandeld en voldoet aan volgende normen:

EN 12150 – Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas

EN 14179 – ‘Heat Soaked’ thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas

EN 1863 – Thermisch versterkt natronkalkglas