**Descriptif pour cahier des charges - Matelac T**

Matelac T est un verre float trempé thermiquement, dont un côté est dépoli à l’acide et l’autre côté est recouvert d’une peinture émaillée.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Matelac T est certifié CradletoCradle Certified™ Bronze |