**Descriptif pour cahier des charges – Mirox 3G**

Le Mirox 3G est un miroir constitué d’un verre float dont le dos est recouvert d’une couche d’argent, protégée par une couche de peinture. Ce miroir est sans cuivre, sans formaldéhyde ; sa teneur en plomb est très limitée (< 0,1% - RoHS) et sa résistance à la corrosion est renforcée.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Mirox 3G est certifié CradletoCradle Certified™ Bronze |