**Descriptif pour cahier des charges - Mirox 4Green**

Mirox 4Green est un miroir constitué d’un verre float (clear, clearvision, bronze, gris) dont le dos est recouvert d’une couche d’argent, protégée par une double couche de peinture.

Sa résistance à la corrosion est renforcée.

Ce miroir est sans cuivre et sans plomb. La peinture ne contient qu’une quantité très limitée de plomb à savoir 0,004% (40ppm), qui provient d’autres matériaux naturels utilisés pour la fabrication de la peinture.

La peinture utilisée a une opacité supérieure, ce qui la rend idéale pour les applications rétroéclairées.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Mirox 4Green est certifié CradletoCradle Certified™ Silver |