**Lastenboekbeschrijving - Planibel Clearlite**

Planibel Clearlite is een vlak, doorzichtig, blank natriumkalksilicaatglas dat wordt gemaakt volgens het float procédé. De standaarddikten voor architecturale toepassingen zijn 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Clearlite zijn:

* Lichttransmissie( TL) volgens NBN EN 410 : 90%
* Lichtreflectie ( RL) volgens NBN EN 410: 8%
* Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410: 86%

Andere gegevens

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel Clearlite is CradletoCradle gecerti­ficeerd.
* Planibel Clearlite voldoet aan NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**  Planibel Clearlite beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver’ label. |