**Lastenboekbeschrijving - Stratobel Security**

Gelaagde beglazing samengesteld uit twee of meerdere bladen floatglas die verenigd zijn door meerdere tussenlagen in kunststof polyvinylbutyral (PVB).

Stratobel is getest en gecertificeerd volgens de norm NBN EN 12600 – ‘Slingerproef – Stootbelastingsproef en classificatie voor vlakglas’ en voldoet aan de norm NBN EN ISO 12543 – ‘Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas’

De Stratobel Security Burglary is CradletoCradle gecerti­ficeerd.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**Stratobel Security beschikt over het CradletoCradle Certified™ Bronze label. |