**Descriptif pour cahier des charges - Lacobel T**

Le Lacobel T est un verre float trempé thermiquement dont un côté (c’est-à-dire le dos) est recouvert d’une peinture émaillée.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Lacobel T est certifié CradletoCradle Certified™ Bronze. |