**Lastenboekbeschrijving - Matelac T**

Matelac T is een thermisch gehard floatglas dat aan één zijde met zuur is bewerkt en waar op de andere zijde met een email verf is aangebracht.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**Matelac T beschikt over het ‘CradletoCradle Certified™ Bronze label. |