**Lastenboekbeschrijving - MIROX MNGE**

Spiegel bestaande uit een floatglas met op de rugzijde een zilverlaag, beschermd door een dubbele laklaag. Deze spiegel is kopervrij, heeft een beperkt loodgehalte (0,2%) en heeft een hoge corrosieweerstand.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**  Mirox MNGE beschikt over het CradletoCradle Certified™ Bronze label. |