**Lastenboekbeschrijving - Oltreluce figuurglas**

Oltreluce figuurglas is een beglazing die op één zijde een gestructureerd reliëf vertoont. Naargelang het gekozen patroon kan de beglazing thermisch behandeld of gelaagd worden, verder verwerkt worden tot isolatieglas of kan er een spiegelende laag op aangebracht worden.

Oltreluce Figuurglas voldoet aan NBN EN 572-1 en 5.